

所使用程序接口



使用mydll.Wins(S21A,S21P)进行加窗，S21A和S21P是double类型的一维数组，分别代表S21的幅值和相位，幅值为实数（没有使用20\*log10（）处理），相位使用弧度制；

Wins为 void类型，调用函数后产生的值，直接返回到S21A和S21P；

加窗类型有两种，选择输入0或1

0为凯泽窗，窗参数为整形，

1为高斯窗，窗参数为double类型

采用dlltest.exe进行测试

